Last saved by: Kazimierz Mular

Mplan sp. z o. o.
ul. Osińskiego 2 lok. 6, 13 - 100 Nidzica

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45111200-0
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111100-9
Roboty w zakresie burzenia
45233320-8
Fundamentowanie dróg
45233220-7
Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233222-1
Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233290-8
Instalowanie znaków drogowych

NAZWA INWESTYCJI:

Budowa drogi publicznej w Piątkach

ADRES INWESTYCJI:

Piątki, gm. Nidzica

NAZWA INWESTORA:

Gmina Nidzica

ADRES INWESTORA:

13 - 100 Nidzica, Plac Wolności 1
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Robert Roman

BRANŻE:

Inżynieryjna

DATA OPRACOWANIA:

26 lutego 2022 r.

Norma STANDARD  Wersja: 5.13.100.14  Nr seryjny: 2007

Przedmiar
Lp.
Podstawa
spec. tech
Opis i wyliczenia
j.m.
Poszcz.
Razem
PRZEDMIAR:
1
45100000-8

Przygotowanie terenu pod budowę
1.1

Roboty przygotowawcze
1
d.1.1
KNR 2-01 0119-03
D-01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
km

0,10
km

0,100

RAZEM
0,100
2
d.1.1
KNR 2-01 0126-01 0126-02  + KNR 2-01 0212-05
D-01.02.02
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 70 cm  z wywozem urobku     
 687 + 193 + 712
m2

1592,00
m2

1 592,000

RAZEM
1 592,000
1.2

Roboty rozbiórkowe
3
d.1.2
KNR AT-03 0102-04
D-05.03.11
Frezowanie  nawierzchni bitumicznej gr. 12 cm,  z wywozem urobku z rozbiórki 
(33 + 41) x 0,15
Krotność = 1,2
m2

11,1
m2

11,100

RAZEM
11,100
1.3

Roboty ziemne
4
d.1.3
KNR 2-01 0217-06
D-02.01.01
Roboty ziemne wykonane mechanicznie - wykonanie wykopów z wywiezieniem urobku na odległość do 0,1 km, w celu wbudowania w nasyp
m3

22,91
m3

22,910

RAZEM
22,910
5
d.1.3
KNR 2-01 0235-02
D-02.03.01
Formowanie i zagęszczenie nasypów z gruntu pochodzącego z wykopów
m3

22,91
m3

22,910

RAZEM
22,910
6
d.1.3
KNR 2-01 0235-01
analogia
D-02.03.01
Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu dostarczonego przez wykonawcę
m3

547,30
m3

547,300

RAZEM
547,300
2

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ
2.1

Podbudowa
7
d.2.1
KNR 2-31 0104-07 0104-08
D-04.02.01
Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej,  gr. 20  cm
 687,0 + 196,0 x 0,52
m2

788,92
m2

788,920

RAZEM
788,920
8
d.2.1
KNR 2-31 0114-07 0114-08
D-04.04.02
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu  24 cm  pod  jezdnię  
687,0 +  0,32 x 196,0
m2

749,72
m2

749,720

RAZEM
749,720
2.2

Krawężniki i  obrzeża
9
d.2.2
KNNR 6 0403-03
D-08.01.01
Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
m

22
m

22,000

RAZEM
22,000
2.3

Nawierzchnia
10
d.2.3
KNR 2-31 0110-01 0110-02 + KNR 2-31 1004-07
D-04.07.01
Wykonanie podbudowy zasadniczej  z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 gr. 7 cm po zagęszczeniu,  KR3, ze skropieniem podłoża 
687,0+196 x 0,12
m2

- 2 -

Norma STANDARD  Wersja: 5.13.100.14  Nr seryjny: 2007

Przedmiar
Lp.
Podstawa
spec. tech
Opis i wyliczenia
j.m.
Poszcz.
Razem

710,52
m2

710,520

RAZEM
710,520
11
d.2.3
KNR 2-31 0311-01 0311-02 + KNR 2-31 1004-07
D-04.08.01
Wykonanie nawierzchni  z betonu asfaltowego AC16W50/70 gr. 5 cm  – warstwa wiążąca, na jezdni i zjazdach KR3, ze skropieniem podłoża 
687,0 + 196 x 0,05
m2

696,80
m2

696,800

RAZEM
696,800
12
d.2.3
KNR AT-03 0203-01
analogia
D-05.03.26
Wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni bitumicznej siatką z włókien szklanych wstępnie przesączoną asfaltem o nośności w obu kierunkach 120 kN/m 
74 x 0,3
m2

22,20
m2

22,200

RAZEM
22,200
13
d.2.3
KNR 2-31 0311-05 0311-06 + KNR 2-31 1004-07
D-05.03.05
Wykonanie nawierzchni  z betonu asfaltowego AC11S50/70 gr. 4 cm  – warstwa ścieralna, na jezdni KR3, ze skropieniem podłoża 
152,0 + 535
m2

687,00
m2

687,000

RAZEM
687,000
2.4

Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
14
d.2.4
KNR AT-03 0102-01
analogia
D-07.01.01
Usunięcie oznakowania poziomego jezdni bitumicznych
P- 4 – 4,32
P- 7 d –   4,08
m2

8,4
m2

8,400

RAZEM
8,400
15
d.2.4
KNR AT-04 0204-02
D-07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni bitumicznych grubowarstwowe na zimno, strukturalne
P-4 – 19,20
P-1e – 2,16
P-8b – 1,49
P-8d – 1,49
P-12 – 6,00
P-7d – 8,76 
P-13 – 3,42
m2

42,52
m2

42,520

RAZEM
42,520
16
d.2.4
KNR 2-31 0702-02
D-07.02.01
Ustawienie słupków do znaków pionowych z rur stalowych o śr. 60,3 mm z obetonowaniem
szt.

9
szt.

9,000

RAZEM
9,000
17
d.2.4
KNR 2-31 0703-02
D-07.02.01
Zamocowanie tablic znaków  drogowych do gotowych słupków, znaki zakazu, ostrzegawcze, informacyjne o pow. ponad 0,3 m2 (folia 2 generacji) wg zestawienia oznakowania pionowego
szt.

10
szt.

10,000

RAZEM
10,000
18
d.2.4
KNR 2-31 0703-01
D-07.02.01
Zamocowanie tablic znaków  drogowych do gotowych słupków, znaki zakazu, ostrzegawcze, informacyjne o pow. do 0,3 m2 (folia 2 generacji) wg zestawienia oznakowania pionowego
szt.

3
szt.

3,000

RAZEM
3,000
19
d.2.4
KNR AT-18 0304-03
analogia
D-07.02.01
Montaż słupków krawędziowych U-2
szt.

2
szt.

2,000

RAZEM
2,000

- 3 -

Norma STANDARD  Wersja: 5.13.100.14  Nr seryjny: 2007

Przedmiar
Lp.
Podstawa
spec. tech
Opis i wyliczenia
j.m.
Poszcz.
Razem
20
d.2.4
KNR AT-18 0304-03
analogia
D-07.02.01
Montaż słupków przeszkodowych U-5b
szt.

1
szt.

1,000

RAZEM
1,000
2.5

Roboty towarzyszące
21
d.2.5
KNNR-W 10 2111-05
D-06.01.01
Humusowanie gr. 10 cm, z obsianiem trawą  
32 + 680
Krotność = 2
m2

712,00
m2

712,000

RAZEM
712,000
22
d.2.5
KNR 2-31 0114-05 0114-06
analogia
D-06.03.01
Uzupełnienie  poboczy  kruszywem łamanym 0/31,5 mm   o gr. 10 cm  z nadaniem odpowiedniego spadku 
37 + 156
m2

193
m2

193,000

RAZEM
193,000
23
d.2.5
KNR AT-03 0201-03
analogia
D-03.01.01
Wykonanie i zagęszczenie warstwy stabilizacji gruntu cementem o Rm 2,5 MPa,  gr. 25 cm, (pod przepust)
m2

13
m2

13,000

RAZEM
13,000
24
d.2.5
KNR 2-31 0402-03
analogia
D-03.01.01
Wykonanie i zagęszczenie ławy fundamentowej pod przepust z betonu C12/15 
30x50 cm
m3

0,3
m3

0,300

RAZEM
0,300
25
d.2.5
KNR 2-31 0605-08 + KNR 2-31 0605-01
D-03.01.01
Budowa  przepustu pod koroną drogi z rur karbowanych PEHD ø 80 cm, SN8, na ławie z pospółki stabilizowanej cementem 
1 szt.
m

13
m

13,000

RAZEM
13,000
26
d.2.5
KNR 2-01 0512-04
D-06.01.01
Umocnienie  skarp kamieniem brukowcem na zaprawie cementowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – wyloty przepustów 
2 x 9,0
m2

18
m2

18,000

RAZEM
18,000
27
d.2.5
KNNR 5 0705-01
analogia
D-01.03.01
Założenie rur osłonowych typu AROT -A/120/PS (lub równoważne) na  istniejące przewody  energetyczne  i gazowe 
45 +45 + 25 + 40
m

155
m

155,000

RAZEM
155,000

- 4 -

Norma STANDARD  Wersja: 5.13.100.14  Nr seryjny: 2007