Załącznik nr 19 do SIWZ dla zadania nr 3
Inwestor:
Gmina Nidzica
13-100 Nidzica

Kosztorys ofertowy Nr: 

Nazwa budowy: Oświetlenie drogowe
Kod budowy: 
Adres budowy: Piątki, 13-100 Nidzica, dz. nr 75/7, 75/8, 75/9, 78 obr. Piątki.
Obiekt: Linie kablowe nn, słupy oświetleniowe i złącze pomiarowe
Rodzaj robót: Elektryczne
Data oprac.: 
Waluta: PLN

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa
wyceny	Opis pozycji
kosztorysowych	Obmiar	J.m	Cena jedn. netto	Wartość netto	

1	2	3	4	5	6	6	
 1.		Linia nn i złącze ZKP

1.	KNNR 5
0701-020-060	Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii III
Krotność = 1,00

	59,20	m3			
2.	KNNR 5
0702-020-060	Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III
Krotność = 1,00

	44,40	m3			
3.	KNNR 5
0723-010-040	Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami. Za pierwszą rurę o średnicy do 100 mm (7m)
Krotność = 2,00

	7,00	m			
4.	KNNR 5
0705-010-040	Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140 mm
Krotność = 1,00

	183,00	m			
5.	KNNR 5
0713-020-040	Układanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych (YAKXS 4x25 mm2)
Krotność = 1,00

	225,00	m			
6.	KNNR 5
0707-020-040	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 1,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm (YAKXS 4x35mm2)
Krotność = 1,00

	6,00	m			
7.	KNNR 5
0726-100-020	Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego, o przekroju żył do 50 mm2
Krotność = 1,00

	7,00	szt			
8.	KNNR 5
1005-020-020	Montaż skrzynek rozdzielczych o ciężarze do 10 kg
Krotność = 1,00

	1,00	szt

9.	KNNR 5
0407-010-020	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy
Krotność = 1,00

	6,00	szt			
10.	KNNR 5
0606-0501-020	Uziomy o długości 4,5 m ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) z zastosowaniem agregatu prądotwórczego. Kategoria gruntu III
Krotność = 1,00

	7,00	szt			
11.	KNNR 5
0606-06-020	Uziomy - za każde następne 1,5 m długości, ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) z zastosowaniem młota udarowego.Kategoria gruntu III
Krotność = 1,00

	135,00	szt			
12.	KNNR 5
0605-02-040	Uziomy powierzchniowe i prętowe w instalacji odgromowej. Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,60 m w gruncie kategorii III
Krotność = 1,00

	288,00	m			
13.	KNNR 5
1302-040-101	Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o ilości żył - 5
Krotność = 1,00

	7,00	odcinek			
14.	KNNR 5
1304-01-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
Krotność = 1,00

	7,00	szt			
							
		Razem:					
							
2.		Słupy i oprawy oświetleniowe

15.	KNNR 5
1001-010-020	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych aluminiowych anodowanych o masie do 100 kg, wys. 8 m 
Krotność = 1,00

	6,00	szt			
16.	KNNR 5
1002-010-020	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie 
Krotność = 1,00

	6,00	szt			
17.	KNNR 5
1003-030-090	Montaż przewodów jednożyłowych izolowanych do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki. Wysokość latarń do 10 m
Krotność = 1,00

	6,00	kpl			
18.	KNNR 5
1004-010-020	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupach (oprawa drogowa LED 70 W 
Krotność = 1,00

	6,00	szt			
							
		Razem:					
							
3.		Roboty pomocnicze

19.	
AW-001-108	Pomiar geodezyjny powykonawczy
Krotność = 1,00

	1,00	pomiar			
20.	
AW-002-175	Podłączenie do linii nn
Krotność = 1,00

	1,00	1 podł.			
21.	
AW-003-050	Zajęcie pasa drogowego - droga gminna
Krotność = 1,00

	200,00	m2			
							
		Razem:					
							
		Razem kosztorys netto: