KOSZTORYS OFERTOWY 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa wy­ceny** | **Opis** | **Jedn. miary** | **Ilość** | **Cena zł** | **Wartość zł (5x6)** |
| **1** | **2** | **3** | 4 | **5** | 6 | **7** |
| **1** | **45332200-5** | **Instalacja ppoż.** | | | | |
| 1  d.1 | KNR-W 4-01  0210-01 | Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do  0.023 m2 w elementach z betonu żwirowego | m | 24 |  |  |
| 2  d.1 | KNR-W 4-01 0207-01 | Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowań i stemplowań bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłożach, stropach i ścianach | m | 24 |  |  |
| 3  d.1 | KNR-W 4-01  0208-04 | Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm | szt. | 7 |  |  |
| 4  d.1 | KNR-W 4-01  0206-02 | Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 *w* stro­pach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm | szt. | 7 |  |  |
| 5  d.1 | KNR-W 4-01  0109-09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy­niowymi na odległość do 1 km | m3 | 31\*0.2\*0.3 =  1.86 |  |  |
| 6  d.1 | kalk. własna | Podłączenie do instalacji istniejącej | kpi. | 1 |  |  |
| 7  d.1 | kalk. własna | Rozbiórka zabudowy z płyt G-K | kpi. | 1 |  |  |
| 8  d.1 | KNR-W 4-02 0139-01 | Demontaż hydrantu ściennego o śr. 25 mm | szt. | 4 |  |  |
| **9**  d.1 | KNR-W 4-02  0139-05 | Demontaż skrzynki hydrantowej ściennej | szt. | 4 |  |  |
| 10  d.1 | KNR-W 4-02  *0120-02* | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm | m | 14 |  |  |
| 11  d.1 | KNR-W 4-02 0120-03 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40-50 mm | m | 34 |  |  |
| 12  d.1 | KNR-W 2-15 0105-03 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, | m | 8 |  |  |
| 13 d.1 | KNR-W 2-15  0105-06 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych, | m | 30 |  |  |
| 14  d.1 | KNR-W 2-15 0126-01 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliw­nych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) | m | poz. 12+ poz.13 = 38.00 |  |  |
| 15  d.1 | KNR-W 2-15  0128-01 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkal­nych | m | poz.14 =  38.00. |  |  |
| 16  d.1 | KNR 2-18 0803-  01 | Dezynfekcja rurociągów instalacji wodociągowych o śr.no- minalnej do 150 mm | odc.200m | poz. 15/200 =  0.19 |  |  |
| 17  d.1 | KNR 0-34 0101-  10 | Izolacja rurociągów otuliną | m | poz. 15 =  38.00 |  |  |
| 18  d.1 | KNR-W 2-15  0115-03 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm | szt. | 2 |  |  |
| 19  d.1 | KNR-W 2-15 0138-01 | Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie | szt. | 2 |  |  |
| 20  d.1 | KNR-W 2-15  0142-01 | Szafki hydrantowe naścienne | szt. | 2 |  |  |
| 21  d.1 | KNR-W 2-15  0130-03 | Zawory przelotowe o śr. nominalnej 25 mm | szt. | 2 |  |  |
| 22  d.1 | KNR-W 2-15 0130-06 | Zawory przelotowe o śr. nominalnej 50 mm | szt. | 4 |  |  |
| 23  d.1 | KNR-W 2-15 0130-06 | Zawory zwrotne o śr. nominalnej 50 mm - EA | szt. | 1 |  |  |
| 24  d.1 | KNR-W 2-15  0130-06 | Zawory zwrotne o śr. nominalnej 50 mm - BABM | szt. | 1 |  |  |
| 25  d.1 | KNR-W 2-15  0130-06 | Zawory pierwszeństwa o śr. nominalnej 50 mm | szt. | 1 |  |  |
| 26  d.1 | KNR-W 2-15 0122-05 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomie­rzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 40 mm w rurociągach stalowych | kpi. | 1 |  |  |
| 27  d.1 | KNR-W 2-15 0140-05 | Wodomierze o śr. nominalnej 40 mm | kpi. | 1 |  |  |
| 28  d.1 | KNR 2-15 0205-  02 | Tuleje ochronne z rur stalowych z wypełnieniem zaprawą ogniochronną | m | 7 |  |  |
| 29  d.1 | KNR 0-14 2011- 01 | Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartono­wymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jed­nowarstwowa 50-01 | m2 | 38\*0.5\*0.5 =  9.50 |  |  |
| 30  d.1 | KNR-W 2-02 2011-01 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach | m2 | poz. 29 =  9.50 |  |  |
| 31  d.1 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2 | poz. 30 =  9.50 |  |  |
| **Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT** | | | | | |  |
| **VAT** | | | | | |  |
| **Wartość kosztorysowa brutto** | | | | | |  |