**Załącznik nr 2 do SIWZ**

**PRZEDMIAR ROBÓT**

**„Odtworzenie rowów odwadniających drogi Napiwoda – Radomin – Łyna”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | Nazwa i opis przedmiaru oraz obliczenie ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej | **Jedn.****miary** | **Ilość jedn.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | obustronne odtworzenie rowu o szerokości dna 0,40 m, głębokości 0,50 cm i pochyleniu skarp w stosunku 1:1 w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 12 km  | mb | 11.152,0 |