**Załącznik nr 4 do SIWZ**

**KOSZTORYS OFERTOWY**

 **„Odtworzenie rowów odwadniających drogi Napiwoda – Radomin – Łyna”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | Nazwa i opis przedmiaru oraz obliczenie ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej | **Jedn.****miary** | **Ilość jedn.** | **Cena jedn.****netto** | **Wartość****netto** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | obustronne odtworzenie rowu o szerokości dna 0,40 m, głębokości 0,50 cm i pochyleniu skarp w stosunku 1:1 w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 12 km  | mb | 11.152,0 |  |  |
|  | Razem wartość netto(wartość do przeniesienia do zestawienia zbiorczego) | x | x | x |  |

Zestawienie zbiorcze:

**cena netto.................................................................................zł**

**(słownie: ....................................................................................................................................)**

**podatek VAT ………%.................................................................zł**

**(słownie: ....................................................................................................................................)**

**cena brutto.................................................................................zł**

**(słownie: ....................................................................................................................................)**

*…………………………………………………………………………..*

*/Imię, nazwisko i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/*