Kosztorys ofertowy Załącznik nr 31 do SIWZ

Oznakowanie pionowe i poziome wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | Pozycja SST | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych  | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa zł(netto) | Wartośćzł (netto) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1.1** | 07.02.01 | Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych fi 60mm, z wykopaniem i zasypaniem dołów i ubiciem warstwami | szt. | 69 |  |  |
| **1.2** | 07.02.01 | Przymocowanie tarcz znaków drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych do gotowych słupków znaków średnich typ A, folia odblaskowa II generacja | szt. | 8 |  |  |
| **1.3** | 07.02.01 | Przymocowanie tarcz znaków drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych do gotowych słupków znaków małych typ B i C, folia odblaskowa 1 generacja | szt. | 14 |  |  |
| **1.4** | 07.02.01 | Przymocowanie tarcz znaków drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych do gotowych słupków znaków małych typ B i C, folia odblaskowa II generacja | szt. | 8 |  |  |
| **1.5** | 07.02.01 | Przymocowanie tarcz znaków drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych do gotowych słupków znaków małych typ D 600mm x 600mm, folia odblaskowa 1 generacja | szt. | 10 |  |  |
| **1.6** | 07.02.01 | Przymocowanie tarcz znaków drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych do gotowych słupków znaków małych typ D 600mm x 750mm, folia odblaskowa 1 generacja | szt. | 9 |  |  |
| **1.7** | 07.02.01 | Przymocowanie tarcz znaków drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych do gotowych słupków znaków średnich typ D 600mm x 600mm, folia odblaskowa II generacja | szt. | 36 |  |  |
| **1.8** | 07.02.01 | Przymocowanie tarcz znaków drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych do gotowych słupków tabliczek do znaków drogowych typ T, folia odblaskowa 1 generacja 5x(0,6x0,36) = 1,08 - tabliczki T-29 llx(0,6x0,6) = 3,96 - tabliczki T-6 | m2 | 5,04 |  |  |
| **2.1** | 07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi (masy termoplastyczne) strzałki inne symbole 5 x 0,76 = 3,80 | m2 | 3,80 |  |  |
| **2.2** | 07.01.01 | Malowanie podłoża farba koloru niebieskiego pod wyznaczone miejsce dla osoby niepełnosprawnej 5 x (3,6 x 5,0) = 90 | m2 | 90 |  |  |
| **Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT** |  |
| **Podatek VAT** |  |
| **Ogółem wartość kosztorysowa robót z podatkiem VAT** |  |